[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=1
pr=NORMA	3.18
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	0
own=0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	kosztry zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Oświetlenie Cmentarza
nb=Oświetlenie Cmentarza
ab=m. Police, ul.Piastów, dz. 368/1, 367, 366, 369/1, 369/2
ni=Gmina Police
ai=72-010 Szczecin, ul. S. Batorego 3
nw= 
aw= 
br=energetyczna
dt=grudzień 2015r.
kln=Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień131045316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych131045316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego131045315600-4 Instalacje niskiego napięcia

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=66	1	0
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=kosztry zakupu
wa=7	1	0
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=głowica IZK czteropalczatka
id=	3
jm=szt	000
ce=0
il=64

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Wykonanie operatu geodezyjnego
id=	3
jm=szt	000
ce=0
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=słup oświetleniowy
id=	3
jm=szt	000
ce=0
il=31

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Rozbudowa szafki oswietleniowej - materiał zgodnie z schematem
id=	3
jm=szt	000
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0
il=9.911

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=wazelina techniczna
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
il=8.28

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=koparka podsiębierna 0,15m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.17

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=bednarka ocynkowana
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0
il=732.16

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0
il=70.408

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
il=378.42

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=piasek
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=85.12

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=piasek do betonów
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.682

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=żwir do betonów
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.364

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=cement "35"
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0
il=558

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Zajęcie jezdni i chodników drogi gminnej
id=200000	3
jm=zaj jezd.	000
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=młot udarowy elektryczny
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.31

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=płyty drogowe 50x50x10cm
id=2220699	2
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.1281

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.III
id=2600910	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2562

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.9793

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0
il=70.408

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=27.9319

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.9653

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=samochód samowyładowczy
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.16

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0
il=39.06

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.9653

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rury SRS75
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0
il=244.4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury ochronna fi.75
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
il=22.88

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=spawarka
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.86

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=47.696

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna 
id=7301999	2
jm=kpl	090
ce=0
il=31

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m
id=7590810	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=złącza prętów
id=7590850	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=grot stalowy
id=7590850	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=końcówki kablowe Al35
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0
il=256

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0
il=170.66

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0
il=64

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x2,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=248

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kable YAKY 4x25
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
il=1152.32

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.31

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=0
il=70.408

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
id=8190601	2
jm=szt	020
ce=0
il=13.515

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1839.2574

[RMS ZEST 44]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na= LINIA KABLOWA 0,4kV
wa=0
kn=0	0	0
wn=		

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
op=0	0	0
ob=243.2
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=243.2	1	760*0.8*0.4		

[RMS 43]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0
ob=760
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=760	1	760		

[RMS 43]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych rury fi.75
op=0	0	0
ob=22
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 43]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
op=0	0	0
ob=182.4
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=182.4	1	760*0.6*0.4		

[RMS 43]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YAKY 4x25
op=0	0	0
ob=901
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=901	1	1108-207		

[RMS 43]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kable YAKY 4x25
op=0	0	0
ob=207
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=207	1	207		

[RMS 43]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0
ob=64
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 43]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2
op=0	0	0
ob=880
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		Üá19

[RMS 43]
nz=0.1085	0	0.1085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 43]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0
ob=32
jm=odc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[RMS 43]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=SŁUPY OŚWIETLENIOWE, 
wa=0
kn=0	0	0
wn=		

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - 
op=0	0	0
ob=31
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 43]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0
ob=31
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 43]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02
na=Montaż lampy oświetleniowej (kompletnej)
op=0	0	0
ob=31
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 43]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 43]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-02
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0
ob=31
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROZBUDOWA  SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
wn=		

[POZYCJA]
pd=	Kalkulacja	własna
na=Rozbudowa szafki oswietleniowej - 15r-g
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 43]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 43]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRZECISKI
wa=0
kn=0	0	0
wn=		

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-02
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
op=0	0	0
ob=10
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 43]
nz=4.73	0	4.73
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-01
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami
op=0	0	0
ob=61
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 43]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0257	0	0.0257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-04
na=Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 100 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce
op=0	0	0
ob=88
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 43]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.484	0	0.484
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.484	0	0.484
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.484	0	0.484
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0722-03
na=Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm pod obiektami
op=0	0	0
ob=53
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53		

[RMS 43]
nz=2.03	0	2,03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0722-07
na=Przewierty ręczne dla rurz PCW o śr.do 100 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce
op=0	0	0
ob=33
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 43]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=OPŁATY
wa=0
kn=0	0	0
wn=		

[POZYCJA]
na=Wykonanie operatu geodezyjnego
uw=cena zakładowa
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	Uchwała	Gminna
na=Zajęcie jezdni i chodników drogi gminnej i powiatowej
uw=cena zakładowa
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

