[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego na placu Chrobrego w Policach - zasilanie tablicy informacyjnej i oświetlenie
ab=plac Chrobrego, Police
ni=Gmina Police
ai=ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
nw=TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA
aw=ul.J.Korzeniowskiego 2/171, 70-211 Szczecin
br=energetyczna - oświelenie
nk=Leon Zuń	
dt=09.2018	0
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA13101. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z1310dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, przy założeniu średnich cen wskaźnika narzutu kosztow pośrednich i zysku dla robot robot budowlanych. Wszystkie ceny materiałów uwzględniają koszty zakupu.  Ceny jednostkowe materiałów i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarow i usług.131013102. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące prace mające na celu  budowe węzła przesiadkowego na placu Chrobrego w Policach - zasilanie tablicy i oświetlenie w którego zakres obejmuje: 13101310- zasilenie tablicy informacyjnej,1310- demontaż kolidującego słupa oświetleniowego1310- posadowienie dwóch słupów oświetlenia węzła przesiadkowego1310- budowe oświetlenia przejść dla pieszych 131013103. Jako podstawęwyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR5, KSNR 5, KNR 5.1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=elektromonterzy	0
id=082	1
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 206]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.65	1544385962
cw=16.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.24
cw=14.24	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Chrobrego Police
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45316110-9
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie tablicy informacyjnej
wa=0
kn=0	0	0
id=133
nu=1.1
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	1*0.8*0.4						

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	1*0.6*0.4						

[POZYCJA]
id=139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych - HDPE 50 karbowanana dwuścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x6mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=462
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=524
pd=						1
mpn=1211
na=Inwentatyzacja geodezyjna - zasilanie tablicy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie 
wa=0
kn=0	0	0
id=239
nu=1.2
cpv=45316110-9
wn=	

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0704-05	2-33	0704-05		1
mpn=1211
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=słup.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=247
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=24.696
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=24.696	1	47,4*0,6*0,4+37*0,9*0,4						

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=84.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=84.4	1	84,4						

[POZYCJA]
id=253
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=17.944
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=17.944	1	47,4*0,4*0,4+37*0,7*0,4						

[POZYCJA]
id=255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych - HDPE 75 karbowanana dwuścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	35.5*2						

[POZYCJA]
id=716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=35.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=35.5	1	35,5						

[POZYCJA]
id=725
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=76.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=76.5	1	76,5						

[POZYCJA]
id=735
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	6*20						

[POZYCJA]
id=300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2						

[POZYCJA]
id=305
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg [wg zest. opis techniczny pkt.2 Oświetlenie uliczne]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - jednoramienny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - dwuramienny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=740
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - jednoramienny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=320
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=325
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m - YDY 5x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=760
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1003-02	5	1003-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=765
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1003-02	5	1003-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 4-7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=331
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=335
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=337
pd=						1
mpn=1211
na=Inwentatyzacja geodezyjna
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-E.00.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
21fd7440 79bf91b65d3434f5d3c f1e