Nasz znak: GKM.271.2.2015 Data: 17.03.2015r.

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w m. Przęsocin”.**

W dniu 11.03.2015r. od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w m. Przęsocin”

**Zestaw nr 1 :**

**Pytanie nr 1 :**

Według Projektu Budowlano –Wykonawczego będącego załącznikiem do SIWZ oprócz remontu nawierzchni jezdni przewidziane jest wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm oraz nawierzchni zjazdów do posesji od ul. Kościelnej z kostki betonowej gr. 8 cm.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w Rozdziale 2 nie obejmuje tego zakresu robót.

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z wykonaniem chodnika i zjazdów nie są przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź nr 1:**

Roboty związane z wykonaniem chodnika i zjazdów nie są przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 2 :**

Według Projektu Budowlano –Wykonawczego od Hm 0+3004 do Hm 1+6887 w związku z regulacją osi ulicy nawierzchnia projektowanej ulicy nie pokrywa się z nawierzchnią istniejącej i konieczne będzie przełożenie kostki brukowej uzupełniając nią przy poszerzeniu nawierzchnię gdzie występuje brak kostki (alternatywne rozwiązanie to podbudowa betonowa z betonu C16/20 o gr. kostki brukowej ułożonej na 10 cm podsypki cementowo-piaskowej.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w Rozdziale 2 nie obejmuje tego zakresu robót. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź nr 2:**

Do przedmiaru robót należy przyjąć :

- podbudowa uzupełniająca z B-20 - 20m3

**Pytanie nr 3 :**

Ułożenie nowej nakładki asfaltowej spowoduje podniesienie niwelety ulicy Kościelnej i zaniżenie poboczy i zjazdów do posesji o około 13 cm. Czy przedmiot zamówienia obejmuje uzupełnienie poboczy ziemią urodzajną i obsianie trawą oraz regulację zjazdów do posesji? Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź nr 3:**

Należy przyjąć uzupełnienie poboczy ziemia urodzajną, obsianie trawy oraz regulacje poboczy zjazdów do posesji.

**Pytanie nr 4 :**

Na rysunkach Profil konstrukcyjny nawierzchni ulicy Kościelnej w Przęsocinie nr od 3 do 6 widnieje ściek trójkątny o wym. 20\*33\*50 cm na wspólnej z krawężnikiem ławie betonowej o wym. 10\*25\*48 cm z betonu C20/25 (opis C8/10). Szczegół ten zawiera rozbieżności i błędy jak niżej:

1. beton na ławę według rysunku - beton C20/25, według opisu - C8/10;
2. ściek trójkątny źle zorientowany szerokość ścieku 50 cm a nie jak na rysunku 33 cm, 33 cm to długość elementu;
3. złe wymiarowanie ławy według rysunku szerokość ławy 48 cm, a powinno być 58 cm czyli szerokość krawężnika 15 cm + szerokość ścieku 33 cm + szerokość oporu ławy 10 cm;
4. szerokość ławy przy prawidłowym ułożeniu ścieku: szerokość krawężnika 15 cm + szerokość ścieku 50 cm + szerokość oporu ławy 10 cm czyli 75 cm;
5. brak w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiarze – ustawienia ścieku betonowego trójkątnego.

Prosimy o wyjaśnienia jak wyżej.

**Odpowiedź nr 4:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy ścieku trójkątnego.