Police, dnia 16.03.2013

Do zamawiającego w dniu 14.03.2013, a więc w ustawowym terminie, wpłynęło zapytanie o treści:

***Dotyczy :***

***"Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Policach przy ul. Traugutta 4:część II - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku Sali Gimnastycznej, wraz z robotami towarzyszącymi."***

***1. W projekcie - opis jest przyklejenie styropianu gr. 15 i 13 cm, natomiast w przedmiarze 12cm . Jaką przyjąć grubość styropianu?***

***2. Proszę o zestawienie stolarki okiennej z wymiarami , opisem i gdzie mają być wymienione. Projekt tego nie zawiera, w przedmiarze podane jest ogólnikowo 17,94 m2 . Mam rozumieć, że Vitrolit od strony Traugutta zostaje jak również stara stolarka na tak zwanym zapleczu sali gimnastycznej, gdyż podany obmiar dotyczy tylko Vitrolitu od strony wejścia do szkoły.***

***3. Z przedmiaru wynika, że ma być docieplony dach styropapą tylko na sali gimnastycznej bez tak zwanego zaplecza, proszę o odpowiedź.***

***4. W projekcie oraz w przedmiarze nie ma podanej wymiany stolarki drzwiowej, proszę o odpowiedź, jeżeli jest proszę o zestawienie z opisem.***

W oparciu o art. 38 ustawy PZP, w imieniu zamawiającego odpowiadam:

ad 1) Grubość płyt styropianowych należy przyjąć zgodnie z opisem w projekcie budowlanym, zawartym w rozdziale: **1.3.3 Opis projektowanych prac.**

ad 2) Projektant dokonuje n/w wyjaśnienia:

"Do wymiany 22 szt okien 117 x 171 cm (dwa wymieniane okna to okna z tworzywa, reszta drewniane), dół uchylny, góra uchylno-rozwierane, 2 szt. okien 120 x 116 drewnianych – na okna z tworzywa bez podziału, uchylno -rozwierane.

Przy wymienianych oknach pozostają parapety z lastrica, podokienniki zewnętrzne ujęte w ramach docieplenia. Przyjąć uzupełnienie tynków i malowanie farba emulsyjną lateksowo-akrylową w kolorze białym na ościeżach okiennych i pas szer. 15 cm wokół okien na ścianach.

Wszystkie okna – szyba U=1,0, profil z tworzywa termoizolacyjny. Kolor biały, nawiewniki higrosterowalne w każdym oknie 1 szt.

Projektuje się również oraz wymianę witrolitu na okna z tworzywa. Całość witrolitu – to 18 m x 4,5 m. Okna wstawiamy pomiędzy słupami i belkami – 3 rzędy okien wys 145 cm. Będzie 6 szt okien 550 x 145 i 3 szt. 145 x 600 - wymiary przybliżone. Okna ze słupkami.

Okna – szyba U=1,0, profil z tworzywa termoizolacyjny, kolor biały, okna stałe. Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozbiciem, szkło zmatowione za pomocą folii.

Profil stalowy – dł. ok. 18,00 m – wymiary ok. 15 x 15 cm do ocieplenia wełna min/styropianem gr. 2 cm od dołu i góry, 10 cm w płaszczyźnie elewacji. Okna bez parapetów wewnętrznych, podokienniki zewnętrzne ujęte w ramach docieplenia."

W związku z powyższym, w oparciu o art. 38 ust.4 PZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ dotyczącą określenia przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia poprzez zamieszczenie uzupełnienia do SIWZ. Dodatkowo zamieszczone zostają dokumenty: załącznik nr 3a (dodatkowy przedmiar) oraz załącznik nr 11.5 - uzupełnienie projektu budowlanego.

ad 3) Na str.13 opisu do projektu budowlanego (zał. nr 11.1) znajduje się n/w zapis:

**"Docieplenie stropodachów:**

**– z zastosowaniem izolacji ze styropianu gr. 18 cm, o współczynniku nie gorszym niż λ=0,040 W/mK, z warstwą papy – tzw. Rohlban, styropapa – dla dachu budynku głównego, części od ul. Stefana Batorego, łączników, sali gimnastycznej,**

**– z zastosowaniem izolacji z granulatu wełny mineralnej – dla części mieszczącej zaplecze sali gimnastycznej – grubość warstwy 20 cm (po osadzeniu – minimum 17 cm)."**

W przedmiarze (zał. nr 3) - pozycja 78.

ad 4) W zakresie robót nie przewiduje się wymiany stolarki drzwiowej.

Art.12.2 ustawy PZP stanowi, że: " jeżeli zmiana w SIWZ jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach".

**W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28 marca do godz. 10,00.**

Zamawiający:

Dyrektor Szkoły mgr Artur Zagórski.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy do dnia 15.03.2013 pobrali SIWZ od zamawiającego,

2. zamieszczenie na stronie internetowej bip.police pod ogłoszeniem o przetargu.