Znak sprawy: FK.272.16.2019

|  |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ III | Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) |

**Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej**

**w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie (etap II – odcinek leśny)”**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej o długości 655 m (od pompowni do km 1+515 wg projektu przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin)
w działkach nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 znajdujących się pomiędzy ul. Przęsocińską
w Szczecinie a istniejącą przepompownią, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu stalowego DN 100 na rurociąg z rur PE100-RC SDR11 PN16 ø225 na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.
Z zakresu zamówienia Zamawiający wyłącza wykonanie przejścia szczelnego rury DN 200 przez ścianę przepompowni, które wykona we własnym zakresie. Ze względu na lokalizację odcinka rurociągu
o długości ok. 1 m w pasie drogi powiatowej oraz konieczność wykonywania robót równolegle
z realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Policach przebudową połączenia drogowego Police-Szczecin drogi powiatowej w działce nr 86/2 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie, Wykonawca musi uzgodnić i koordynować organizację i prowadzenie robót z właściwym zarządcą drogi oraz Starostwem Powiatowym w Policach i wykonawcą ww. przebudowy drogi. Ze względu na lokalizację ww. odcinka rurociągu o długości ok. 1 m w pasie drogi powiatowej przed przystąpieniem do wykonania tego odcinka Wykonawca musi opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony
z właściwym zarządcą drogi, Starostwem Powiatowym w Policach i wykonawcą przebudowy wg. proj. Przebudowa Połączenia Drogowego Police Szczecin.

W skład dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia wchodzą:

* Projekt budowlany zagospodarowania terenu Przebudowa sieci wodociągowej (od pompowni do km 1+515 wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin; Proj. długość odcinka - 655m)
* Przedmiar robót - Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie - etap 2 - od pompowni do km 1+515 wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin; Proj. długość odcinka - 655m
* STWiORB dla przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Szczecińskiej (działka 11/3, 11/4, 16, 22, obr. szczeciński 3017)
* Decyzja nr 664/19 - Pozwolenie na budowę - wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin

Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego OPZ.

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z umową, wyżej wymienioną dokumentacją, polskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z r. 2019 poz. 266) oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186), posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, gat. I, i bez uszkodzeń. Po zakończeniu zadania należy przedłożyć Zamawiającemu certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

Wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji przedmiotu zamówienia określają materiały przetargowe/dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się z załączonymi do SIWZ dokumentami i dokumentacją projektową i ma ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne
do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.