Zał. nr 3a

Przedmiar uzupełniający - nakłady na 1 domek

Remont domku letniskowego typu ,,BONIN " w Ośrodku OSiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis robót | Ilość szt |
| 1 | Montaż grzejnika elektrycznego olejowego typ MEC 516/2 230 V, 500/1180, 1293 W | 1 |
| 2 | Montaż grzejnika elektrycznego olejowego typ MEC 512/2 230 V, 500/900, 1152 W | 2 |
| 3 | Montaż grzejnika elektrycznego olejowego typ MEC 510 230 V, 500/1180, 846 W | 1 |
| 4 | Montaż grzejnika elektrycznego olejowego  typ MEC 505 230 V, 500/620, 357 W | 2 |
| 5 | Montaż grzejnika elektrycznego olejowego  typ MEC 503 230 V, 500/420, 175 W | 4 |
| 6 | Montaż elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego wody ciepłej o poj. 80 dm3 o mocy 2,2 kW | 4 |

Opis urządzeń i miejsce montażu - zgodnie z rys. nr 1 - rzut instalacji wod-kan, i c.o